
附件：

	2026年环境监管重点单位上半年执法监测数据汇总表

	企业名称
	监测点名称
	标准名称
	监测日期
	监测项目
	实测浓度
	折算浓度
	监测限值
	监测单位
	是否达标

	甘能化（兰州新区）热电有限公司
	锅炉烟囱
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)
	2026-05-20
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是

	
	
	
	2026-05-20
	二氧化硫
	4
	5
	50
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	烟尘
	6.63
	8.18
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	汞及其化合物
	0.000061
	0.000079
	0.03
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氮氧化物
	21
	26
	100
	mg/m3
	是

	甘肃蓝洲化工科技有限公司
	RTO废气排放口
	环境影响评价批复要求
	2026-04-02
	二氯甲烷
	<0.3
	<0.3
	100
	mg/m3
	是

	
	
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-04-02
	NMHC
	4.46
	4.46
	60
	mg/m3
	是

	
	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
	2026-04-02
	氟化物
	3.01
	3.01
	9.0
	mg/m3
	是

	
	
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-04-02
	氮氧化物
	<3
	<3
	200
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-02
	氨
	2.18
	2.18
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-02
	苯系物
	未检出
	未检出
	40
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氯气
	3.4
	3.4
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氯化氢
	8.83
	8.83
	30
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	颗粒物
	1.5
	1.5
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-02
	二氧化硫
	<3
	<3
	200
	mg/m3
	是

	
	
	环境影响评价批复要求
	2026-04-02
	二甲基甲酰胺
	<0.1
	<0.1
	50
	mg/m3
	是

	甘肃瑞东化工有限公司
	生产车间及废水处理站废气
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-04-22
	二氧化硫
	<3
	<3
	50
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-22
	二氯甲烷
	<0.3
	<0.3
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	二甲苯
	未检出
	未检出
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	甲苯
	<0.2
	<0.2
	15
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-22
	氯化氢
	7.01
	7.01
	30
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-22
	甲醇
	<0.1
	<0.1
	50
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	三氯甲烷
	<0.003
	<0.003
	50
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-22
	氮氧化物
	<3
	<3
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-22
	非甲烷总烃
	5.35
	5.35
	0-120
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-22
	1,2-二氯乙烷
	<0.2
	<0.2
	1
	mg/m3
	是

	
	烘干车间废气排放口
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-04-21
	颗粒物
	2.2
	2.2
	30
	mg/m3
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-04-21
	甲苯
	<0.2
	<0.2
	15
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	1,2-二氯乙烷
	<0.2
	<0.2
	1
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	甲醇
	<0.1
	<0.1
	50
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-21
	非甲烷总烃
	6.08
	6.08
	0-120
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-21
	二甲苯
	未检出
	未检出
	20
	mg/m3
	是

	甘肃新恒茂科技有限公司
	锅炉废气排放口
	锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)
	2026-04-02
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是

	
	
	
	2026-04-02
	二氧化硫
	<4
	<4
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氮氧化物
	71
	73
	400
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	颗粒物
	2.1
	2.1
	30
	mg/m3
	是

	
	综合废气排放口
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-04-02
	酚类
	0.6
	0.6
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氯气
	0.4
	0.4
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	NMHC
	8.68
	8.68
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氯苯类
	<0.01
	<0.01
	50
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氯化氢
	5.54
	5.54
	30
	mg/m3
	是

	兰州宝航新能源材料有限公司
	焙烧和石墨化
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
	2026-05-09
	苯并[a]芘
	<0.000002
	<0.000002
	0.0003
	mg/m3
	是

	
	
	炭素工业大气污染物排放标准(T/ZGTS 001-2019)
	2026-05-09
	颗粒物
	16.6
	16.6
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-05-09
	氮氧化物
	28
	28
	200
	mg/m3
	是

	
	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
	2026-05-09
	非甲烷总烃
	7.01
	7.01
	-120
	mg/m3
	是

	
	
	炭素工业大气污染物排放标准(T/ZGTS 001-2019)
	2026-05-09
	二氧化硫
	82
	82
	200
	mg/m3
	是

	
	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
	2026-05-09
	沥青烟
	23.1
	23.1
	40
	mg/m3
	是

	兰州东金硅业有限公司
	废气排放口9
	《工业硅生产大气污染物排放标准》（T/CNIA0123-2021）
	2026-06-18
	二氧化硫
	16
	16
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	颗粒物
	1.3
	1.3
	50
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氮氧化物
	23
	23
	240
	mg/m3
	是

	
	废气排放口7
	
	2026-06-17
	二氧化硫
	23
	23
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氮氧化物
	11
	11
	240
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	颗粒物
	1.4
	1.4
	50
	mg/m3
	是

	
	废气排放口8
	
	
	二氧化硫
	19
	19
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氮氧化物
	30
	30
	240
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	颗粒物
	2.1
	2.1
	50
	mg/m3
	是

	兰州格瑞芬碳材料有限公司
	1#石墨化废气排放口
	环境影响评价批复要求
	2026-04-10
	颗粒物
	1.6
	1.6
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	二氧化硫
	8
	8
	100
	mg/m3
	是

	
	
	承诺更加严格排放限值
	
	氮氧化物
	18
	18
	100
	mg/m3
	是

	兰州何尉环保科技有限公司
	熔融氧化烟气排放口
	危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2020)
	2026-04-14
	铅及其化合物
	0.0336
	0.102
	0.5
	mg/Nm3
	是

	
	
	
	2026-04-14
	氟化氢
	1.38
	3.56
	4.0
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-14
	锡、锑、铜、锰、镍 、钴及其化合物
	0.0129
	0.0396
	2.0
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	铊及其化合物（以铊计）
	0.000022
	0.0000675
	0.05
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-14
	氯化氢
	11.2
	29.2
	60
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-14
	镉及其化合物
	0.000355
	0.00110
	0.05
	mg/Nm3
	是

	
	
	
	
	铬及其化合物
	0.00471
	0.0145
	0.5
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	汞及其化合物
	0.000173
	0.000454
	0.05
	mg/Nm3
	是

	
	
	
	
	砷及其化合物
	0.00264
	0.00808
	0.5
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-13
	颗粒物
	2.2
	7.4
	30
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氮氧化物
	46
	148
	300
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	一氧化碳
	14
	47
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	二氧化硫
	<3
	<3
	100
	mg/m3
	是

	兰州宏彬新能源发展有限公司
	1#综合废气排放口
	炭素工业大气污染物排放标准(T/ZGTS 001-2019)
	2026-04-25
	颗粒物
	2.1
	2.1
	20
	mg/m3
	是

	
	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
	2026-04-25
	非甲烷总烃
	6.7
	6.7
	-120
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-25
	苯并[a]芘
	<0.00000
	<0.000002
	0.0003
	mg/m3
	是

	
	
	炭素工业大气污染物排放标准(T/ZGTS 001-2019)
	2026-04-25
	氮氧化物
	<3
	<3
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-25
	二氧化硫
	44
	44
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-25
	沥青烟
	7.4
	7.4
	20
	mg/m3
	是

	兰州精炼玻璃制品有限公司
	废气排放口1
	玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022)
	2026-03-24
	二氧化硫
	61
	61
	200
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	颗粒物
	6.7
	10
	30
	mg/m3
	是

	
	
	工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996)
	2026-03-24
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是

	
	
	玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022)
	2026-03-24
	氟化物
	<0.08
	<0.12
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-03-24
	氮氧化物
	346
	346
	500
	mg/m3
	是

	
	废气排放口4
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
	2026-02-05
	颗粒物
	25.1
	25.1
	120
	mg/m3
	是

	
	废气排放口5
	
	
	颗粒物
	24.1
	24.1
	120
	mg/m3
	是

	
	废气排放口6
	
	
	颗粒物
	25.2
	25.2
	120
	mg/m3
	是

	
	废气排放口7
	
	
	颗粒物
	24.6
	24.6
	120
	mg/m3
	是

	
	废气排放口2
	
	2026-02-04
	颗粒物
	25.4
	25.4
	120
	mg/m3
	是

	
	废气排放口3
	
	
	颗粒物
	25.8
	25.8
	120
	mg/m3
	是

	兰州康鹏科技有限公司
	1#排气筒
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-05-08
	苯系物
	1.6
	1.6
	40
	mg/m3
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-05-08
	丙烯醛
	<0.01
	<0.01
	3
	mg/m3
	是

	
	
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-05-08
	二氧化硫
	<3
	<3
	200
	mg/m3
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-05-08
	二甲基甲酰胺
	<0.1
	<0.1
	50
	mg/m3
	是

	
	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)
	2026-05-08
	氯化氢
	3.94
	3.94
	20
	mg/m3
	是

	
	
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-05-08
	氯气
	3.0
	3.0
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-05-08
	NMHC
	8.12
	8.12
	60
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-05-08
	氮氧化物
	19
	19
	200
	mg/m3
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-05-08
	丙烯腈
	<0.2
	<0.2
	0.5
	mg/m3
	是

	
	
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-05-08
	颗粒物
	2.1
	2.1
	20
	mg/m3
	是

	
	
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-05-08
	苯
	<0.2
	<0.2
	4
	mg/m3
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-05-08
	甲醇
	<0.1
	<0.1
	50
	mg/m3
	是

	
	
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-05-08
	甲醛
	<0.01
	<0.01
	5
	mg/m3
	是

	
	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)
	2026-05-08
	甲苯
	1.6
	1.6
	8
	mg/m3
	是

	
	2#排气筒
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-05-08
	NMHC
	6.97
	6.97
	60
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-05-08
	二氧化硫
	<3
	<3
	200
	mg/m3
	是

	
	
	环境影响评价批复要求
	2026-05-08
	N，N-二甲基甲酰胺
	<0.1
	<0.1
	50
	mg/m3
	是

	
	
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-05-08
	硫化氢
	0.939
	0.939
	5
	mg/m3
	是

	
	
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-05-08
	丙烯腈
	<0.2
	<0.2
	5
	mg/m3
	是

	
	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)
	2026-05-08
	氯化氢
	2.19
	2.19
	20
	mg/m3
	是

	
	
	环境影响评价批复要求
	2026-05-08
	甲醇
	<0.1
	<0.1
	50
	mg/m3
	是

	
	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)
	2026-05-08
	甲苯
	0.6
	0.6
	8
	mg/m3
	是

	
	
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-05-08
	氨
	8.53
	8.53
	20
	mg/m3
	是

	
	
	环境影响评价批复要求
	2026-05-08
	1,2-二氯乙烷
	<0.2
	<0.2
	1
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	丙烯醛
	<0.01
	<0.01
	3
	mg/m3
	是

	
	
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-05-08
	氯气
	2.3
	2.3
	5
	mg/m3
	是

	
	
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-05-08
	甲醛
	<0.01
	<0.01
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-05-08
	颗粒物
	1.5
	1.5
	20
	mg/m3
	是

	
	4#排气筒
	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
	2026-05-08
	NMHC
	30.3
	30.3
	60
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-05-08
	氨
	4.07
	4.07
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-05-08
	硫化氢
	0.355
	0.355
	5
	mg/m3
	是

	兰州兰石集团有限公司铸锻分公司
	清整热处理炉排放口
	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020)
	2026-04-23
	二氧化硫
	<3
	<3
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	颗粒物
	1.4
	11.7
	30
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氮氧化物
	10
	67
	300
	mg/m3
	是

	
	清整车间30T/60T抛丸机排放口
	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020)
	2026-04-20
	颗粒物
	2.8
	2.8
	30
	mg/m3
	是

	
	智能模型车间除尘系统排放口
	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020)
	2026-04-20
	颗粒物
	1.8
	1.8
	30
	mg/m3
	是

	
	铸件事业部造型浇注区排放口1号（北侧）
	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020)
	2026-04-20
	颗粒物
	1.4
	1.4
	30
	mg/m3
	是

	
	清整车间打磨间排放口
	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020)
	2026-04-17
	颗粒物
	1.7
	1.7
	30
	mg/m3
	是

	
	清整车间电焊排放口
	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020)
	2026-04-17
	颗粒物
	5.4
	5.4
	30
	mg/m3
	是

	
	20吨砂再生排放口
	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020)
	2026-04-16
	颗粒物
	2
	2
	30
	mg/m3
	是

	
	清整车间切割1号排放口
	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020)
	2026-04-16
	颗粒物
	1.7
	1.7
	30
	mg/m3
	是

	
	铸件事业部20T落砂排放口
	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020)
	2026-04-16
	颗粒物
	3.7
	3.7
	30
	mg/m3
	是

	兰州盛恒生物科技有限公司
	1#排气筒
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-04-17
	硫化氢
	0.176
	0.176
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-17
	颗粒物
	1.3
	1.3
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-17
	氯气
	3.5
	3.5
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氯化氢
	5.45
	5.45
	30
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氨
	2.15
	2.15
	30
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	NMHC
	7.64
	7.64
	100
	mg/m3
	是

	兰州新区化工热电有限公司
	220t锅炉废气排放口
	甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案
	2026-03-10
	氮氧化物
	26
	24
	50
	mg/m3
	是

	
	
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)
	2026-03-10
	汞及其化合物
	0.000037
	0.000034
	0.03
	mg/m3
	是

	
	
	甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案
	2026-03-10
	二氧化硫
	12
	11
	35
	mg/m3
	是

	
	
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)
	2026-03-10
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是

	
	
	甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案
	2026-03-10
	烟尘
	2.3
	2.1
	10
	mg/m3
	是

	
	130t锅炉废气排放口
	甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案
	2026-02-10
	氮氧化物
	19
	22
	50
	mg/m3
	是

	
	
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)
	2026-02-10
	汞及其化合物
	0.000029
	0.000034
	0.03
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-02-10
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是

	
	
	甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案
	2026-02-10
	二氧化硫
	5
	6
	35
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	烟尘
	1.7
	1.9
	10
	mg/m3
	是

	兰州新区双良热力有限公司
	锅炉废气排放口
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)
	2026-03-03
	烟尘
	1.9
	2.1
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-03-03
	林格曼黑度
	<1
	<1
	1
	级
	是

	
	
	
	2026-03-03
	氮氧化物
	30
	34
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	二氧化硫
	13
	15
	50
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	汞及其化合物
	0.000241
	0.000276
	0.03
	mg/m3
	是

	兰州鑫隆泰生物科技有限公司
	1#排气筒
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-04-14
	光气
	<0.4
	<0.4
	1
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氯化氢
	6.31
	6.31
	30
	mg/m3
	是

	
	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
	2026-04-14
	硫酸雾
	11.2
	11.2
	45
	mg/m3
	是

	
	
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-04-14
	硫化氢
	0.024
	0.024
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-14
	颗粒物
	<2.3
	<2.3
	30
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氨
	<0.25
	<0.25
	30
	mg/m3
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-04-14
	非甲烷总烃
	6.52
	6.52
	-120
	mg/m3
	是

	托球生物科技(兰州)有限公司
	废气排放口
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	2026-04-01
	NMHC
	6.87
	6.87
	100
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氨
	1.84
	1.84
	30
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氯气
	3.6
	3.6
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	苯系物
	未检出
	未检出
	60
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氯化氢
	23
	23
	30
	mg/m3
	是

	
	废气排放口1
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	
	丙烯腈
	<0.2
	<0.2
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	甲醛
	<0.01
	<0.01
	5
	mg/m3
	是

	
	废气排放口2
	农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020)
	
	丙烯腈
	<0.2
	<0.2
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	苯系物
	未检出
	未检出
	60
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-01
	颗粒物
	1.7
	1.7
	20
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-01
	二氧化硫
	<3
	<3
	200
	mg/m3
	是

	
	
	
	
	氮氧化物
	12
	12
	200
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-01
	甲醛
	<0.01
	<0.01
	5
	mg/m3
	是

	
	
	
	2026-04-01
	NMHC
	5.78
	5.78
	100
	mg/m3
	是

	企业名称
	监测点名称
	标准名称
	监测日期
	监测项目名称
	污染物浓度
	监测限值
	监测单位
	超标倍数
	是否达标

	甘肃德福新材料有限公司
	车间排放口1
	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)
	2026-02-26
	总镍
	0.03
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	车间排放口2
	
	
	总铬
	<0.03
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	六价铬
	<0.004
	0.2
	mg/L
	/
	是

	
	车间排放口3
	
	2026-02-26
	总铬
	<0.03
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	六价铬
	<0.004
	0.2
	mg/L
	/
	是

	
	废水总排口
	
	2026-02-26
	氨氮（NH3-N）
	18.7
	45
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-26
	石油类
	0.36
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-26
	总锌
	0.164
	1.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)
	2026-02-26
	五日生化需氧量
	16.5
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)
	2026-02-26
	化学需氧量
	47
	500
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	0.07
	8.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-26
	总有机碳
	93.6
	200
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂（LAS）
	0.455
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-26
	悬浮物
	33
	400
	mg/L
	/
	是

	
	
	铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010)
	2026-02-26
	总钴
	<0.01
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)
	2026-02-26
	pH值
	7.4-7.6
	6.0-9.0
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	22.8
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)
	2026-02-26
	可吸附有机卤素化合物（AOX）
	0.451
	5
	mg/L
	/
	是

	
	
	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)
	2026-02-26
	氟化物
	4.97
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总铜
	0.789
	2.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-26
	总氰化物
	<0.001
	1.0
	mg/L
	/
	是

	甘肃海亮新能源材料有限公司
	二期含铬废水处理排放口
	
	2026-02-27
	总铬
	0.08
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	六价铬
	<0.004
	0.2
	mg/L
	/
	是

	
	二期含镍废水处理排放口
	
	
	总镍
	0.02
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	生产废水总排口
	
	2026-02-27
	总氮（以N计）
	9.67
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-27
	总氰化物
	<0.001
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-27
	悬浮物
	41
	400
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-27
	氟化物
	5.37
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	175
	500
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-27
	总铜
	1.06
	2.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总锌
	0.026
	1.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	石油类
	0.28
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂（LAS）
	0.385
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-27
	氨氮（NH3-N）
	7.87
	45
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-27
	pH值
	7.1-7.8
	6.0-9.0
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	1.13
	8.0
	mg/L
	/
	是

	
	一期含铬废水处理排放口
	
	2026-02-27
	总铬
	<0.03
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	六价铬
	<0.004
	0.2
	mg/L
	/
	是

	甘肃金川兰新电子科技有限公司
	工业废水排放口
	
	2026-05-21
	氟化物
	0.21
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总银
	<0.02
	0.3
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	4.45
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	石油类
	0.14
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	2.97
	45
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	pH值
	7.8-7.9
	6.0-9.0
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	
	总氰化物
	<0.001
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	悬浮物
	27
	400
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总镍
	<0.02
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总有机碳
	8.1
	200
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂（LAS）
	0.294
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总铜
	0.17
	2.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	0.47
	8.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	134
	500
	mg/L
	/
	是

	
	含银废水达标处理系统排放口
	
	
	总银
	<0.02
	0.3
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	悬浮物
	14
	400
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氰化物
	<0.001
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	12
	500
	mg/L
	/
	是

	甘肃康巴斯生物科技有限公司
	污水排放口
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-02-03
	1，1-二氯乙烷
	<0.0007
	0.3
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	0.07
	5.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-02-03
	甲苯
	<0.0010
	0.1
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-02-03
	1,2-二氯乙烷
	0.110
	5.2
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-02-03
	悬浮物
	13
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-02-03
	氨氮（NH3-N）
	2.64
	50
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	5.45
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	溶解性总固体
	373
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	色度
	2
	100
	倍
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-02-03
	乙醛
	<0.3
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-03
	石油类
	0.2
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-03
	pH值
	8.2-8.4
	6.0-9.0
	无量纲
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-02-03
	丙烯醛
	0.496
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-02-03
	水合肼
	<0.015
	0.1
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-02-03
	三乙胺
	<0.5
	5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	9.3
	275
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	26
	1000
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	甲醇
	1.3
	117
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-02-03
	三氯甲烷
	0.0143
	0.3
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-02-03
	苯胺类
	0.37
	3.1
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	二氯甲烷
	0.0061
	0.3
	mg/L
	/
	是

	甘肃兰药药业有限公司
	废水排口口
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)
	2026-04-28
	化学需氧量
	30
	500
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	9.1
	350
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	1.98
	8
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	5.16
	45
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	9.84
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	动植物油
	<0.06
	100
	mg/L
	/
	是

	甘肃瑞东化工有限公司
	污水排放口
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-05-11
	水合肼
	0.092
	3.4
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	丙烯醛
	<0.003
	56
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	91.0
	150
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	二甲苯
	未检出
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	悬浮物
	55
	110
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	353
	2350
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	三乙胺
	4.93
	68
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	溶解性总固体
	1515
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	苯胺类
	0.04
	31
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	二氯甲烷
	0.0116
	2.4
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	一甲基肼
	<0.015
	0.1
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	0.02
	8
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	甲醛
	0.18
	11
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	pH值
	7.2-7.5
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	
	石油类
	0.17
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	动植物油
	4.99
	127
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	9.66
	105
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	1,2-二氯乙烷
	0.0037
	5.6
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	三氯甲烷
	0.0354
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	色度
	4
	100
	倍
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	882
	11200
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	甲苯
	0.0084
	0.5
	mg/L
	/
	是

	甘肃智资医药有限公司
	总排口
	
	2026-05-21
	氟化物
	0.16
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	硫化物
	0.13
	7.2
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	2.11
	15
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	可吸附有机卤素化合物（AOX）
	0.123
	8
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	悬浮物
	19
	410
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	1,2-二氯乙烷
	<0.0008
	5.2
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	198
	1900
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	pH值
	8.5-8.6
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	
	丙烯醛
	<0.003
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氰化物
	<0.001
	3.2
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	溶解性总固体
	1570
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	水合肼
	0.149
	0.7
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	1.49
	55
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	80.1
	400
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	二氯甲烷
	<0.0006
	2.2
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	35.5
	130
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	色度
	30
	100
	倍
	/
	是

	兰州鼎达科技有限公司
	污水总排口
	
	2026-05-13
	色度
	9
	100
	倍
	/
	是

	
	
	
	
	pH值
	7.4-7.6
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	51.7
	75
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-05-13
	石油类
	2.33
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-05-13
	1,2-二氯乙烷
	0.223
	5.2
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-05-13
	水合肼
	0.657
	0.7
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	111
	661
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	70
	140
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	二氯甲烷
	<0.0006
	2.2
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	甲醇
	<0.02
	117
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-05-13
	甲苯
	0.00537
	0.1
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-05-13
	挥发酚
	<0.01
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-05-13
	溶解性总固体
	1739
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-05-13
	硝基苯类
	未检出
	38
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-05-13
	总磷（以P计）
	0.4
	5.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	苯胺类
	1.28
	3.1
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	悬浮物
	24
	75
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	267
	1600
	mg/L
	/
	是

	兰州何尉环保科技有限公司
	总排口
	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB 15581-2016)
	2026-04-14
	悬浮物
	28
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-04-14
	总镍
	<0.02
	0.05
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-04-14
	石油类
	0.25
	10
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	0.91
	5.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	10.1
	50
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	2.25
	40
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	38
	250
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-04-14
	总钡
	0.255
	5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-04-14
	pH值
	6.9-7.2
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-14
	溶解性总固体
	1492
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	2026-04-14
	五日生化需氧量
	15.0
	300
	mg/L
	/
	是

	兰州康鹏科技有限公司
	低浓废水排放口
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-20
	石油类
	0.36
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氰化物（总氰化合物）
	<0.001
	3.2
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	24.4
	112
	mg/L
	/
	是

	
	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)
	2026-04-20
	五日生化需氧量
	83
	253
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-20
	氨氮（NH3-N）
	12.2
	53
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-04-20
	pH值
	7.2-7.4
	6.0-9.0
	无量纲
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-20
	丙烯醛
	<0.003
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	悬浮物
	36
	85
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	动植物油
	5.19
	10
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	色度
	9
	100
	倍
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	1.24
	8.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)
	2026-04-20
	氟化物
	17.8
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-20
	水合肼
	0.128
	0.7
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	210
	1310
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	1,2-二氯乙烷
	0.0399
	5.2
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	溶解性总固体
	1795
	2000
	mg/L
	/
	是

	兰州三毛实业有限公司
	污水站排口
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)
	2026-02-04
	氨氮（NH3-N）
	3.1
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-04
	硫化物
	<0.01
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	苯胺类
	0.16
	1
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-04
	总磷（以P计）
	0.9
	1.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-04
	二氧化氯
	0.069
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-04
	五日生化需氧量
	24.9
	50
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	悬浮物
	32
	100
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-04
	总氮（以N计）
	8.14
	30
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-02-04
	化学需氧量
	67
	200
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	色度
	8
	80
	倍
	/
	是

	
	
	
	
	pH值
	7.9
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	条染车间排放口
	
	2026-02-03
	六价铬
	0.096
	0.5
	mg/L
	/
	是

	兰州泰邦化工科技有限公司
	废水排放口
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-05-15
	悬浮物
	32
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	179
	1000
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	6.11
	50
	mg/L
	/
	是

	
	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	2026-05-15
	石油类
	1.21
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-05-15
	溶解性总固体
	1042
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	8.73
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	0.68
	5
	mg/L
	/
	是

	兰州新区化工热电有限公司
	热电联产废水排放口
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	2026-03-03
	pH值
	8.1-8.2
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-03-03
	石油类
	0.78
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)
	2026-03-03
	挥发酚
	<0.01
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-03-03
	氟化物
	5.41
	10
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	39.1
	50
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	91
	1000
	mg/L
	/
	是

	
	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)
	2026-03-03
	溶解性总固体
	1317
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-03-03
	总磷（以P计）
	0.83
	5
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-03-03
	悬浮物
	45
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)
	2026-03-03
	硫化物
	0.02
	1
	mg/L
	/
	是

	
	热电联产脱硫废水排放口
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	2026-03-03
	总汞
	0.00024
	0.05
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总砷
	<0.0003
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-03-03
	pH值
	8.1-8.2
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	2026-03-03
	总铅
	<0.07
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总镉
	0.014
	0.1
	mg/L
	/
	是

	
	热电联产脱硫废水排放口DW008
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)
	2026-03-03
	溶解性总固体
	75
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)
	2026-03-03
	氨氮（NH3-N）
	0.055
	50
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	2026-03-03
	pH值
	8.1-8.2
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	2026-03-03
	化学需氧量
	11
	1000
	mg/L
	/
	是

	兰州鑫隆泰生物科技有限公司
	高浓度废水排放口
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-14
	石油类
	0.39
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-04-14
	水合肼
	0.019
	0.1
	mg/L
	/
	是

	
	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)
	2026-04-14
	溶解性总固体
	414
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-04-14
	氰化物（总氰化合物）
	<0.001
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-14
	pH值
	7.5-7.7
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-04-14
	吡啶
	<0.03
	2
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-14
	氨氮（NH3-N）
	1.67
	50
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	色度
	9
	100
	倍
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-04-14
	硫化物
	<0.01
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-14
	悬浮物
	4
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	6.5
	1620
	mg/L
	/
	是

	
	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)
	2026-04-14
	氯化物
	11
	500
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-04-14
	化学需氧量
	26
	6500
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	三乙胺
	0.21
	68
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	2.94
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-04-14
	1,2-二氯乙烷
	<0.0004
	0.3
	mg/L
	/
	是

	兰州助剂厂股份有限公司
	废水总排口
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-03-23
	水合肼
	0.082
	3.4
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	丙烯醛
	<0.003
	56
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	pH值
	7.7-7.9
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	
	动植物油
	3.79
	100
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	16.3
	80
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	三乙胺
	<0.5
	68
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	悬浮物
	21
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	甲醛
	1.24
	11
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	13.6
	50
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	硫酸盐
	130
	400
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	326
	1420
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	石油类
	0.16
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)
	2026-03-23
	硫化物
	0.05
	1.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-03-23
	溶解性总固体
	1248
	2000
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	色度
	8
	100
	倍
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	855
	6500
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氯化物
	164
	500
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	3.58
	5
	mg/L
	/
	是

	青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司
	污水排放口
	
	2026-03-06
	总氮（以N计）
	24.2
	70
	mg/L
	/
	是

	
	
	啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005)
	2026-03-06
	悬浮物
	34
	400
	mg/L
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-03-06
	总磷（以P计）
	1.14
	8
	mg/L
	/
	是

	
	
	啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005)
	2026-03-06
	pH值
	7.6
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	执行园区污水厂纳管标准限值
	2026-03-06
	氨氮（NH3-N）
	21.2
	45
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	1110
	3000
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	370
	2000
	mg/L
	/
	是

	申联生物医药(上海)股份有限公司兰州分公司
	废水总排口
	生物工程类制药工业水污染物排放标准(GB 21907-2008)
	2026-04-07
	色度
	2
	50
	倍
	/
	是

	
	
	
	
	悬浮物
	12
	50
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	3.7
	20
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	0.148
	10
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	挥发酚
	<0.01
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	化学需氧量
	12
	80
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	20
	500
	个/L
	/
	是

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	7.92
	30
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	0.16
	0.5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总有机碳
	4.2
	30
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	甲醛
	<0.05
	2.0
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	pH值
	8.3-8.4
	6-9
	无量纲
	/
	是

	
	
	
	
	动植物油
	0.10
	5
	mg/L
	/
	是

	
	
	
	
	总余氯
	0.07
	0.5
	mg/L
	/
	是




