兰州新区市政投资管理集团有限公司
供水水质公示（2026年9月）
（1） 出厂水十项指标检测结果
	项目
	计量单位
	GB5749—2022  《生活饮用水卫生标准》限值
	检测结果

	色度
	铂钴色度单位
	15
	[bookmark: _GoBack]<5

	臭和味
	/
	无异臭异味
	无

	肉眼可见物
	/
	无
	无

	浑浊度（散射浑浊度单位）
	NTU
	1NTU
	0.20~0.45

	PH
	/
	不小于6.5且不大于8.5
	7.95~8.12

	菌群总数
	CFU/ml
	100
	0~16

	总大肠菌群
	MPN/100ml或CFU/100ml
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌
	MPN/100ml或CFU/100ml
	不应检出
	未检出

	高锰酸盐指数   （以O2计）
	mg/L
	3
	1.1~1.6

	游离氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水中限值≤2；出厂水中余量≥0.3
	0.45~0.65


（二）管网水七项指标检测结果 
	项目
	计量单位
	GB5749—2022   《生活饮用水卫生标准》限值
	检测结果

	色度
	铂钴色度单位
	15
	<5

	臭和味
	/
	无异臭异味
	无

	  浑浊度（散射浑浊度单位）
	NTU
	1NTU
	0.10~0.65

	菌落总数
	CFU/ml
	100
	0~10

	总大肠菌群
	MPN/100ml或CFU/100ml
	不应检出
	未检出

	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	3
	1.1~1.6

	游离氯
	mg/L
	管网末梢水中余量≥0.05
	0.05~0.47












（2） 出厂水下半年检测结果
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说明：
1、兰州新区市政投资管理集团有限公司供水水质执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、根据水质公示要求，每月公布出厂水常规43项指标中的适用指标（3项消毒剂和2项消毒副产物指标不适用），出厂水10项指标及管网水7项指标的检测结果；半年公布一次出厂水年检报告（年检报告由国家城市供水水质监测网兰州监测站检测并提供）。

3、以上公示数据由兰州新区市政投资管理集团有限公司提供。
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