附件2

城市道路挖掘修复费收费标准

 单位：元/m2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **收费标准** |
| 1 | 水泥混凝土路面 | 620 |
| 2 | 沥青混凝土路面（主干道） | 750 |
| 3 | 沥青混凝土路面（次干道） | 650 |
| 4 | 水泥砼路面加层 | 860 |
| 5 | 荷兰砖人行道 | 330 |
| 6 | 石材人行道 | 670 |
| 7 | 石材道牙 | 395/m |
| 8 | 混凝土道牙 | 110/m |
| 9 | 管道连接修复费(砖砌检查井) | 7450/处 |
| 10 | 顶管穿越路基 | 500/m |

备注：

 1.收费依据为《关于延长<关于调整甘肃省城市道路挖掘修复费收费标准的通知>有效期的通知》（甘城建〔2021〕69号）。

2.收费总额=收费标准×挖掘数量×建成周期系数。

3.建成周期系数：一年内5，两年内4，三年内3，四年内2，五年以上1。

年份是从城市道路建成使用日期至开挖的时间。

4.开挖路面计算面积时,深度1米以内,每侧增加宽度0.2米;1至2米每侧增加宽度0.3米;2米以上每侧增加宽度0.4米。

5.未列项目，按实际造价的1.2倍计算。