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第一章  总  则

第一条　为加强兰州新区小场所消防安全管理，压实单位消防安全主体责任，预防和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》《甘肃省消防条例》《甘肃省消防安全责任制实施办法》等法律、法规及文件规定，结合新区实际，制定本规定。
第二条　本规定适用于兰州新区范围内小场所的消防安全管理工作。
本规定所称小场所，主要指小购物场所、小餐饮场所、小住宿场所、小公共娱乐场所、小休闲健身场所、小医疗养老托育场所、小教学场所和宗教活动场所、小生产加工和仓储物流企业、小易燃易爆危险品销售储存场所和新业态新领域等其他小型生产经营场所（具体界定标准见附件）。
第三条　小场所消防安全管理工作应当贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，坚持“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则，实行消防安全责任制。
第四条　小场所应当落实消防安全主体责任，严格遵守本规定。

第二章  消防安全责任

第五条　项目建设中心、企业服务中心应当在各自管理区域内，按照党工委、管委会统一部署，落实消防安全属地管理责任，统筹开展小场所消防安全管理工作。督促所属部门和镇人民政府、中心社区落实消防安全责任制，落实消防安全防范措施，开展消防安全检查；建立常态化火灾隐患排查整治机制，组织开展经常性的消防宣传工作。
第六条　有关部门应当在各自职责范围内开展小场所消防安全管理工作，会同消防救援支队建立信息共享、协调联动、联合查处和案件移送机制：
（一）党群政法和社会工作部负责指导小宗教活动场所等消防安全管理工作，将消防安全纳入宗教活动场所日常管理，督促落实消防安全主体责任，组织开展消防安全检查和宣传教育培训；
（二）民政司法和社会保障局负责指导小养老场所等消防安全管理工作，督促落实消防安全防范措施，组织开展消防安全检查和宣传教育培训；
（三）城乡发展局负责依法实施小场所建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。依法查处小场所未经依法审查擅自施工、未经消防验收或者消防验收不合格擅自投入使用，未依照规定备案以及经依法抽查不合格不停止使用等违法行为。指导、督促物业服务企业按照合同约定做好小场所所在住宅小区的共用消防设施维护管理工作；
（四）教育和卫生健康委员会负责指导小医疗场所、小教学场所、小健身场所等消防安全管理工作，督促落实消防安全防范措施，组织开展消防安全检查和宣传教育培训；
（五）应急管理局负责指导小生产加工企业、小易燃易爆危险品销售储存场所等消防安全管理工作，督促落实安全防范和火灾防控措施，依法查处相关违法违规行为；
（六）商务和市场监督管理局负责指导小购物场所、小餐饮场所、小住宿场所、小公共娱乐场所、小休闲场所、小托育场所、小仓储物流企业等消防安全管理工作，督促落实消防安全防范措施，组织开展消防安全检查和宣传教育培训。依法对小场所使用的消防产品质量实施监督检查，查处生产、销售不合格消防产品以及无照经营等违法行为；
（七）市公安局新区分局负责协同开展小场所消防安全管理工作，结合日常治安管理开展消防安全宣传教育，对发现的小场所消防安全隐患依法进行处置或通报、移交相关主管部门查处，依法查处涉及小场所消防安全的治安管理违法行为，协助开展火灾事故应急救援外围秩序维护和火灾调查等工作；
（八）消防救援支队负责对行业部门和镇（中心社区）开展业务指导、提供技术支持、人员培训，与相关部门建立信息共享机制。健全完善消防监督检查对象名录库，将小场所纳入“双随机、一公开”监督抽查范围。对检查发现及行业部门、镇（中心社区）移交的消防安全违法行为依法查处。依法实施小场所中公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查。依法查处小场所中公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业及其他消防安全违法行为；
其他有关部门，应当按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，依照有关法律、法规的规定，在各自职责范围内做好本行业、本领域小场所消防安全管理工作。
第七条　镇、中心社区应当按照履职清单中消防相关事项，将小场所消防工作纳入基层网格化管理服务内容，及时向相关职能部门报告发现的火灾隐患和消防安全违法行为。
第八条　小场所的法定代表人或者主要负责人是本场所的消防安全责任人。多产权、多业态建筑的产权方、使用方应当协商确定或委托统一管理单位，明确消防安全管理职责，其形式可以是物业服务企业、其中的一个产权方或使用方、消防技术服务机构，或由产权方、使用方协商成立的消防管理组织。当委托物业服务企业实施消防安全管理时，应当在合同中约定物业服务企业承担责任的具体内容，并督促、配合做好消防安全工作。
第九条　小场所采取承包、租赁或委托经营、管理时，承包、租赁场所的承租人是其承包、租赁范围的消防安全责任人。产权人、承租人之间应当以书面形式明确各方消防安全职责，产权人应当提供符合消防安全要求的场所，承租人不得擅自改变原有消防设计用途，确需变更的应当确保符合消防安全标准并依法办理相关手续。
第十条　小场所加盟品牌企业、租赁或委托经营方等利益相关主体，应当在加盟授权、租赁协议、委托经营等合同中明确各自的消防安全责任，督促小场所及时整改火灾隐患。
第十一条　小场所建设工程应依法向城乡发展局申请办理建设工程消防设计审查验收手续。公众聚集场所投入使用、营业前应主动向消防救援支队进行申报，建筑面积不大于200平方米（不包括位于建筑四层及以上、地下一层）的公共娱乐场所和建筑面积不大于300平方米的其他公众聚集场所，可不办理投入使用、营业前消防安全检查许可，但应符合消防安全要求。
第十二条　小场所消防安全责任人应当履行消防安全职责，熟悉本场所火灾危险性和防火措施，具备检查消除火灾隐患、扑救初期火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传培训教育的能力。
第十三条　小场所每半年至少对全体员工进行一次消防培训，员工应当熟悉本场所火灾危险性，做到会准确报警、会扑救初期火灾、会组织人员逃生。新上岗员工应当经培训合格后方可上岗。
第十四条　小场所应当制定防火检查、巡查制度，每月进行一次防火检查，每日班前班后和营业期间进行防火巡查。

第三章  规范场所设置

第十五条　小场所的顶棚、墙面、地面装修装饰材料应当采用不燃、难燃材料，并应当符合《建筑内部装修设计防火规范》要求。不得使用易燃、可燃夹芯彩钢板搭建或分隔。
第十六条　小场所应当按照标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期检验、维修，确保完好有效。
鼓励按规范要求可不设置自动消防设施的小场所，根据实际情况安装独立式感烟火灾探测报警器、轻便式消防水龙、简易自动喷水灭火系统等技防设施。
第十七条　小场所应当在明显位置设置消防安全提示标识，提示疏散通道、安全出口位置，以及灭火器材使用方法等消防安全常识。
第十八条　小场所的疏散门应当向疏散方向开启，疏散通道、安全出口应当保持畅通；应当在疏散通道、安全出口设置明显的疏散指示标志和应急照明设施；符合规范要求设置一个安全出口或者疏散楼梯的小场所，宜在二层、三层沿外窗配备逃生软梯、逃生绳等辅助逃生器材。
第十九条　严禁在人员密集场所门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。其他小场所确需设置防盗设施的，应当保证火灾时能够从内部易于开启或者设置逃生窗口。
第二十条　小场所住宿和生产储存经营区域不应合用，确有困难的，住宿区应设置在首层或二层并靠近外窗，与其他区域使用实体墙进行分隔，设置独立的疏散设施，根据住宿人数配备相应数量的自救面罩。
第二十一条　小场所使用明火的厨房操作间应当与就餐区域进行防火分隔；厨房内采用瓶装液化石油气或天然气管道供气时，应当根据相关规定做好相应的防范措施；按规范设置可燃气体报警装置和自动切断装置；当小场所设置在高层建筑时，不得使用瓶装液化石油气；设置在地下、半地下建筑时，不得使用液化石油气；不得使用甲乙类液体燃料。

第四章  加强风险管理

第二十二条　小场所不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；严禁在疏散通道和安全出口堆放杂物。
第二十三条　小场所不得私拉乱接电线、超负荷用电；电气线路应当穿管保护；靠近可燃物的电器应当保持安全距离，并采取隔热、散热等防护措施；营业结束时，应当切断场所的非必要电源。
第二十四条　小场所厨房的油烟道应当至少每季度清洗一次；业结束后应当及时关闭气源。
第二十五条　小场所营业期间严禁电气焊、切割等动火作业；非营业期间进行动火作业的，应当办理审批手续，告知周边相邻场所，清理现场可燃物，落实现场监护措施，配备消防器材；动火作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定和操作流程。
第二十六条　小场所的电动自行车停放充电管理应当符合国家、甘肃省及兰州新区关于电动自行车消防安全管理的相关规定。严禁电动自行车在小场所室内及所在建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等部位停放和充电。

第五章  附  则

第二十七条　本规定由兰州新区消防救援支队负责解释。
第二十八条　本规定自印发之日起施行，有效期五年。

附件：小场所界定标准






附件

小场所界定标准

本规定所称小场所，是指具有一定规模、符合下列界定标准之一的场所：
一、小购物场所。建筑面积300平方米以下的商店、超市、药店等；
二、小餐饮场所。额定就餐人数100人以下的小餐厅、小饭店等；
三、小住宿场所。床位数50张以下的旅馆、电竞酒店等；客房数14间以下的乡村民宿；
四、小公共娱乐场所。设置在建筑物首层、二层、三层且建筑面积200平方米以下的公共娱乐场所；
五、小休闲健身场所。建筑面积200平方米以下的洗浴、足疗、美容美发美体、酒吧、茶社、棋牌室、咖啡厅、健身俱乐部、台球厅等；
六、小医疗养老托育场所。街道（乡镇）卫生院，社区（村）卫生服务中心以及床位数30张以下的其他小医院（诊所）、疗养院、养老院、福利院、托育机构、月子中心等；
七、小教学场所和宗教活动场所。床位数50张以下的寄宿制学校和托儿所、幼儿园，500人以下的非寄宿制学校，100人以下的非寄宿制托儿所、幼儿园，建筑面积500平方米以下的校外培训机构；建筑面积500平方米以下的宗教活动场所；
八、小生产加工和仓储物流企业。员工人数50人以下或者设有30人以下员工集体宿舍的生产服装、玩具、家具、电子产品等火灾危险性为丙类的小生产加工企业和具有分拣、加工、包装作业功能的仓储物流企业；
九、小易燃易爆危险品销售储存场所。建筑面积100平方米以下的易燃易爆危险品销售储存场所；
十、其他场所。寄递企业服务网点、快递站，通讯营业厅，福利、体育彩票站，银行、保险营业网点及证券营业厅，典当、小额贷款，广告、文印，文化传媒、摄影工作室，机动车、非机动车销售维修，房产中介，家电维修，再生资源回收，校外托管，共享自习室等场所，按照规模相当、性质相近原则进行界定。
标准中“以下”包含本数。
对于本规定未明确列举的新兴业态或特殊场所，由消防救援支队会同相关行业主管部门进行界定和细化。
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